**oferent/wykonawca**

*nazwa, siedziba, adres,*

*NIP, REGON, e-mail, telefon*

**O F E R T A**

**zamawiający**

**Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,**

**Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

**02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe BAG-AGM.043.11.2023,dotyczące zamówienia w przedmiocie:

**dostawa 4 szt. urządzeń Access Point oraz usługi w zakresie wsparcia technicznego**

**świadczone w okresie 36 miesięcy przez producenta urządzeń**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **producent** | **model** | **liczba** | **cena jednostkowa netto** | **cena całkowita / wartość brutto** |
|  |  | **4 szt.** | pln | **pln** |

składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia za **całkowitą cenę brutto pln**,

(słownie złotych: )

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług pln.

**Wymagania dotyczące urządzeń:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Charakterystyka** |
| **Kompatybilność i zarządzanie** | **Urządzenia są kompatybilne i w pełni zarządzane przez posiadany kontroler w formie urządzenia FortiGate 601E** |
| Typ | Urządzenia są przystosowane do pracy wewnątrz budynku |
| Praca w warunkach | 0-45 stopni Celsjusza; wilgotność 5-90% |
| Możliwość montażu | Na ścianie, suficie, suficie podwieszanym, urządzenia przystosowane do użycia linki zabezpieczającej przed kradzieżą |
| Zasilanie | PoE 802.3at lub zewnętrzny zasilacz |
| Porty | 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 1x RS-232 RJ45 Serial Port |
| Anteny | 5 zewnętrznych anten o zysku 4 dBi dla 2.4 GHz i 6 dBi dla 5 GHz |
| Moduły radiowe | 3+1 BLE z możliwością wyłącznie nieużywanego modułu |
| Obsługiwane pasma dla modułów | * 2.4GHz 4x4 20/40 MHz * 5 GHz 4x4 20/40/80MHz and 2x2 160MHz * Skaner częstotliwości 2.4GHz i 5GHz |
| Minimalna moc nadawania | 23 dBm – możliwość regulacji mocy nadawania |
| Maksymalna przepustowość dla modłów radiowych | Radio 1 do 1147 Mbps Radio 2 do 2402 Mbps |
| Liczba klientów na radio | 512 |
| Ilość jednoczenie rozgłaszanych SSID | 16 |
| Typy SSID | Tunnel, Mesh, Local-Bridge |
| Wsparcie dla | MIMO(HE-MU-MIMO, UL-MU-MIMO, DL-MU-MIMO), OFDMA, MDI/MDIX |
| Wsparcie dla metod uwierzytelniania | WPA, WPA2, WEP, Web Captive Portal, MAC, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
| Standardy IEEE | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i,802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bz |

**Wymagania dotyczące usług w zakresie wsparcia technicznego:**

* 1. wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewnia udzielenie 36-miesięcznego wsparcia producenta;
  2. możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku telefonicznie oraz przez dedykowany portal;
  3. czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę lub awarię - maksymalnie w następnym dniu roboczym (NBD) od momentu zgłoszenia serwisowego dla zgłoszeń niekrytycznych oraz 1 godzina dla zgłoszeń krytycznych i awarii uniemożliwiających pracę urządzeń;
  4. usuwanie usterek i wykonywanie napraw urządzeń w terminie 5 dni od przyjęcia zgłoszenia, przy użyciu oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych;
  5. w przypadku braku możliwości naprawy, wymiana urządzenia w terminie 7 od przyjęcia zgłoszenia, na inne takie same lub o nie gorszych parametrach;
  6. dostęp do aktualizacji oprogramowania/firmware’u urządzeń bezpośrednio ze strony internetowej ich producenta lub za pomocą kontrolera;
  7. monitorowanie urządzeń, diagnozowanie usterek i tworzenie zgłoszeń serwisowych przy zastosowaniu oprogramowania przeznaczonego do ww. celu.

1. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostaw i usług, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.
2. Oświadczamy, że stanowimy wykonawcę, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
3. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie urządzenia oraz przekazać zamawiającemu dokumenty potwierdzające rozpoczęcie świadczenia wsparcia producenta i związanej z nim pomocy technicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkach podanych we wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 30 grudnia 2023 r.
7. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

*miejscowość, data podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy\**

*alternatywnie, podpis oferenta/wykonawcy*

*\*Dokument można sporządzić w formie elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczenia podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES), dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu*